Erhebungsbogen zur Bewertung des Stickstoffrückhalts in Niedermooren mit dem Expertensystem WETTRANS
Allgemeine Angaben
Bearbeiter		Datum		
Moorname		Moor-Nummer aus Moorkataster		
Größe der Niederung	,0 	ha	TK-25 Nummer		
Mittlere Niederungsbreite bis Gewässer	,0 	m	Mittlere Niederungslänge	,0	m	
Flächengröße vorgelagertes Einzugsgebiet	,0  	ha	Flächengröße seitliches Einzugsgebiet	,0	ha	
Flächennutzung in der Niederung / Moorfläche
Nutzungsart	Nutzungsform	Fläche 1	Düngung 2	
		ha	%	kg N ha a-1	kg P ha a-1	
Acker	Acker					
Grünland	Mahd	intensiv					
Grünland	Mähweide	intensiv					
Grünland	Weide	intensiv					
Grünland	Mahd	extensiv					
Grünland	Mähweide	extensiv					
Grünland	Weide	extensiv					
Naturschutz	Feuchtwiese 	nährstoffreich					
Naturschutz	Kleinseggenried	nährstoffarm					
keine	Grünlandbrache			0	0	
keine	Schilf			0	0	
keine	Seggenried			0	0	
keine	Weidengebüsch			0	0	
keine	Erlenwald			0	0	
1 Angabe entweder in ha oder Prozent; prozentuale Angaben in 5% Stufen 	
2 Angabe optional					
 
Bodenkundlich-geologische Angaben
Allgemeiner Profilaufbau
	Schicht 1	Schicht 2	Schicht 3	
Mächtigkeit 	m	m	m	
Niedermoortorf 	schwach zersetzt	m			
Niedermoortorf 	mäßig zersetzt	m			
Niedermoortorf	stark zersetzt	m			
Hochmoortorf 	schwach zersetzt	m			
Hochmoortorf	mäßig zersetzt	m			
Hochmoortorf 	stark zersetzt	m			
organische Mudde 	undurchlässig		m		
anorganische Mudde 	undurchlässig		m		
Ton	undurchlässig		m	m	
Sand	durchlässig		m	m	
Geschiebelehm 	teil durchlässig		m	m	
Wasserwirtschaftliche Angaben
Flächengröße seitliches Einzugsgebiet (siehe oben)	,0	ha	
Anteil Hangflächen an seitlichem Einzugsgebiet	,0	%	
oder Hangflächen	,0	ha	
Gedränte Hangfläche	,0	ha	
Fläche mit jungem oxischen Grundwasser	(Verweilzeit < 20 a)	,0	ha	
Fläche mit altem anoxischen Grundwasser	(Verweilzeit > 20 a)	,0	ha	
		
Grundwasserzufluss über Quellen 		
kein  m 	sehr schwach  m	schwach  m	deutlich  m	sehr deutlich  m	
0 %	2 %	5 %	7,5	10	
			
Geländehöhen			
Mittlere Fliessgewässertiefe		m	
			
Entwässerung der Moorfläche / Niederung			
Anteil Fanggräben an Niederungsumfang		%	
Anteil Fangdrainagen an Niederungsumfang		%	
Flächenanteil mit Graben-Entwässerung in der Niederung		%	
Flächenanteil mit Drainagen-Entwässerung in der Niederung		%	
Flächenanteil ohne Entwässerung in der Niederung		%	

Entwässerungstiefen			
Mittlere Grabentiefe 	(m unter Geländeoberfläche)		m	
Mittlere Drainagetiefe 	(m unter Geländeoberfläche)		m	
			
Bedeichung			
kein Deich  m	Sommerdeich  m	Winterdeich  m	
			
Schöpfwerk			
ja  m	nein  m			
			
Überflutung bei mittlerem jährlichen Hochwasser (MHQ)			
Größe der überfluteten Fläche bei MHQ	,0	ha	
Überflutungsdauer bei MHQ		d Tage	
Mittlere Wassertiefe bei Überflutung (optional)	,0	cm